Utólagos rögzítés (pl. Unical klíma kültérit) kb. hőhídmentesen,

akár 30 cm hőszigetelésű falra:

ejot.hu honlap szerint Iso-Bar